0a.

E46 po lifcie
DRL\_DIMMUNG
wert\_01
TAGFAHRLICHT\_ECE
nicht\_aktiv
GED\_FL\_ALS\_DRL
nicht\_aktiv

na

DRL\_DIMMUNG
wert\_02
TAGFAHRLICHT\_ECE
aktiv
GED\_FL\_ALS\_DRL
aktiv

0. awaryjne stroboskopowe

1.wylaczenie sprawdzania swiatel pozycyjnych ALSZ

pliki pepego

2. wylaczenie maty pasazera ???

ERKENNELUNG\_SITZBELUNG\_2

3.QUIT\_AKUST\_SCHAERF   akustyczne potwierdzenie zamknięcia GM5

(**DWA
aktiv

QUIT\_OPT\_ENST
aktiv

QUIT\_OPT\_SCHAERF
aktiv**

aby byl dzwiek przy **otwieraniu/zamykaniu** te same opcje lecz przed tym wierszem jest znajduje sie AKUSTIC )

4. VERRIEGELUNGSSCHWELLE   prędkość dla opcji "VERRIEGELN\_XKM/H"
 16\_km/h - GM5

5. Wycieraczki w stanie spoczynku po wylaczeniu zaplonu i wlaczonych wycieraczkach (aby nie pozostaly na srodku szyby)
    GM5
    WISCHER\_VOLLEND\_KLR\_AUS
    aktiv

6. BLINKIMPULS\_CRASHBLK (automatyczne migacze po wypadku) ALSZ
    wert\_01 normal Blinken
    wert\_02 normal Blinken
    wert\_03 schnell Blinken
    wert\_04 Doppelimpuls

7. 1x uzyc migacza 3x mrugnac  ALSZ
    LSZ od CI36

    CYCL\_TI\_BLK
    einmal (ohne)
    dreimal

(CYCL\_TI\_BLK po zmianie na dreimal po jednokrotnym naciśnięciu manetki kierunku 3 razy miga ale to działa powyżej ci31
einmal)

8. Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania ALSZ
    LSZ

    BFD\_SW1\_STUFE3
    nicht\_aktiv ->aktiv
    BFD\_SW2\_STUFE2
    aktiv ->nicht aktiv
    BFD\_ABS\_STUFE3
    nicht\_aktiv ->aktiv
    BFD\_SW2\_STUFE3
    nicht\_aktiv ->aktiv
    BFD\_MINDEST\_GESCHW
    wert\_01->02
    BFD\_STUFE\_2\_VERZOEG
    wert\_01->02
    BFD\_SW1\_STUFE2
    aktiv ->nicht aktiv
    BFD\_ABS\_STUFE2
    aktiv ->nicht\_aktiv
    PIN49\_37\_BFD
    nicht\_aktiv ->aktiv
    PIN38\_20\_BFD
    nicht\_aktiv ->aktiv
    BLST1\_BLST3
    nicht\_aktiv ->aktiv
    BEI\_NSL\_KEIN\_BFD
    aktiv

9. 2x przycisk otwierania w pilocie - opuszczenie szyby kierowcy
    GM5

    FERNBEDIENUNG\_1
    einstiegshilfe

    FERNBEDIENUNG\_2
    einstiegshilfe

    FERNBEDIENUNG\_3
    einstiegshilfe

    FERNBEDIENUNG\_4
    einstiegshilfe

10. TANK\_SCHWELLE\_RESERVE GM5 ----------------------- ustawianie progu rezerwy

11. ZUENDSCHLUESSEL\_WARNUNG GM5 ----alarm o kluczyku w stacyjce po zgaszeniu silnika

12. - światła odprowadzajce na halogeny

**HEIMLEUCHTEN\_NSW**