0a.

E46 po lifcie   
DRL\_DIMMUNG   
wert\_01   
TAGFAHRLICHT\_ECE   
nicht\_aktiv   
GED\_FL\_ALS\_DRL  
nicht\_aktiv  
  
na  
  
DRL\_DIMMUNG   
wert\_02   
TAGFAHRLICHT\_ECE   
aktiv   
GED\_FL\_ALS\_DRL  
aktiv

0. awaryjne stroboskopowe

1.wylaczenie sprawdzania swiatel pozycyjnych ALSZ

pliki pepego

2. wylaczenie maty pasazera ???

ERKENNELUNG\_SITZBELUNG\_2

3.QUIT\_AKUST\_SCHAERF   akustyczne potwierdzenie zamknięcia GM5

(**DWA  
aktiv  
  
QUIT\_OPT\_ENST  
aktiv  
  
QUIT\_OPT\_SCHAERF  
aktiv**  
  
aby byl dzwiek przy **otwieraniu/zamykaniu** te same opcje lecz przed tym wierszem jest znajduje sie AKUSTIC )

4. VERRIEGELUNGSSCHWELLE   prędkość dla opcji "VERRIEGELN\_XKM/H"  
 16\_km/h - GM5

5. Wycieraczki w stanie spoczynku po wylaczeniu zaplonu i wlaczonych wycieraczkach (aby nie pozostaly na srodku szyby)   
    GM5   
    WISCHER\_VOLLEND\_KLR\_AUS   
    aktiv   
  
6. BLINKIMPULS\_CRASHBLK (automatyczne migacze po wypadku) ALSZ  
    wert\_01 normal Blinken   
    wert\_02 normal Blinken   
    wert\_03 schnell Blinken   
    wert\_04 Doppelimpuls   
  
7. 1x uzyc migacza 3x mrugnac  ALSZ  
    LSZ od CI36   
  
    CYCL\_TI\_BLK   
    einmal (ohne)   
    dreimal

(CYCL\_TI\_BLK po zmianie na dreimal po jednokrotnym naciśnięciu manetki kierunku 3 razy miga ale to działa powyżej ci31  
einmal)

8. Mrugajace 3 stop i swiatla tylnie podczas ostrego hamowania ALSZ  
    LSZ   
  
    BFD\_SW1\_STUFE3   
    nicht\_aktiv ->aktiv   
    BFD\_SW2\_STUFE2   
    aktiv ->nicht aktiv   
    BFD\_ABS\_STUFE3   
    nicht\_aktiv ->aktiv   
    BFD\_SW2\_STUFE3   
    nicht\_aktiv ->aktiv   
    BFD\_MINDEST\_GESCHW   
    wert\_01->02   
    BFD\_STUFE\_2\_VERZOEG   
    wert\_01->02   
    BFD\_SW1\_STUFE2   
    aktiv ->nicht aktiv   
    BFD\_ABS\_STUFE2   
    aktiv ->nicht\_aktiv   
    PIN49\_37\_BFD   
    nicht\_aktiv ->aktiv   
    PIN38\_20\_BFD   
    nicht\_aktiv ->aktiv   
    BLST1\_BLST3   
    nicht\_aktiv ->aktiv   
    BEI\_NSL\_KEIN\_BFD   
    aktiv   
  
9. 2x przycisk otwierania w pilocie - opuszczenie szyby kierowcy   
    GM5   
  
    FERNBEDIENUNG\_1   
    einstiegshilfe   
  
    FERNBEDIENUNG\_2   
    einstiegshilfe   
  
    FERNBEDIENUNG\_3   
    einstiegshilfe   
  
    FERNBEDIENUNG\_4   
    einstiegshilfe   
  
10. TANK\_SCHWELLE\_RESERVE GM5 ----------------------- ustawianie progu rezerwy

11. ZUENDSCHLUESSEL\_WARNUNG GM5 ----alarm o kluczyku w stacyjce po zgaszeniu silnika   
  
12. - światła odprowadzajce na halogeny   
  
**HEIMLEUCHTEN\_NSW**